**From:** Gábor Ganzler <gbganzler@gmail.com>
**Sent:** Wednesday, August 6, 2025 6:04 PM
**To:** Csoba Zsuzsa (KKÖH) <igivezeto@kisber.hu>
**Subject:** Hántai óvoda padlófűtés

Kedves Zsuzsa!

A hántai óvoda padlófűtés kialakítása 20-as padlófűtéscsővel történik, 5-ös 15x15 síkhálóra lekötve 10-es osztással. 6 körös áramlás szabályzós osztó-gyűjtőre, nyomáspróbával.

Padlófűtéscső 20x2  600m

Osztó-gyűjtő 6 körös átfolyásmérővel 1db

Eruokónuszos csatlakozó 20x2-3/4    1200db

Réz szűkítő BK 1-1/2  1db

Réz szűkítő KB 1/2-1/4 1db

Nyomásmérő óra 4 bar 1db

Réz végdugó 1" 1db

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anyagok összesen Bruttó:  326.200.-Ft

Munkadíj összesen Bruttó: 200.000.- Ft

Tisztelettel:

Ganzler Gábor