**From:** watersealkft@gmail.com <watersealkft@gmail.com>
**Sent:** Wednesday, April 9, 2025 10:11 AM
**To:** Pápai Mónika (KKÖH) <vagyon@kisber.hu>
**Cc:** szaboregina.waterseal@gmail.com
**Subject:** Hánta, Óvoda falvágás
**Importance:** High

**Kedves Mónika!**

Mellékelten küldjük alternatív árajánlatunkat a tárgyi munkára vonatkozóan.

A jelen ajánlatban szereplő technológia akkor alkalmazható legnagyobb hatásfokkal, mikor az épület aljzat rétegrendje is bontásra kerül. Ebben az esetben lehet a falvágás szintjét a legoptimálisabban elhelyezni. Ez jelentős kőműves szakipari többletköltséget jelent. Az aljaz bontás nélkül a jelenlegi padlószint feletti első fugasorban helyezhető el a vágási sík.

**-              A szigetelt falszakaszokon csak légáteresztő vakolatot szabad alkalmazni.**

**-              Normál glettanyag helyett klíma glettet kell használni.**

**-             Villanyszerelési munkáknál gipsz helyett csak gyorskötő cementel szabad dolgozni.**

**-              Festéshez csak mész vagy szilikát festék használható.**

Bármely kérdés esetén állunk rendelkezésre.

Tisztelettel: **Szabó Regina**

               Waterseal Építő Kft.

                   +36 70 348 7395