**Árajánlat**

**Megrendelő:**

**Név:**  Kisbér Város Önkormányzata

Kisbéri Gyöngyszen Óvoda és Bölcsöde Hántai Telephelye

2879, Kisbér, Kossuth Lajos u. 53.

**Kivitelező:**

**Név:**  *J.D ISO*

**Székhely:** *2840, Oroszlány Deák Ferenc utca 46.*

**Képviselő:** *Jakobi Dániel E.V.*

A Kivitelező az alábbi előzetes árajánlatot teszi Megrendelő számára:

Részletek:

**Vakolat eltávolítása és kihordása:**

143m2; 1800FT/m2= 257.400 Ft

***Injektálásos vízszigetelés:***

Utólagos vízszigetelés, kapilláris úton felszívódó talajnedvesség ellen.

Az alkalmazott technológia műszaki leírása:

Meglévő falak utólagos vízszigetelése, Oxal HSL, injektáló krémmel. A vízszintes, az aljzatcsík felett 5-10 cm-

el egy sorban kialakított 12 mm-es furatok távolsága 10-15 cm. Furatmélység: Falvastagság 2/3-áig. A teljes

vízzárás kialakulása: 1-3 hónap. Az injektáló krém 1-10 nap alatt felszívódik a furatokból, a kupakolások

(furatokat záró habarcs) némelyike leesik, melynek nincs hatása a szigetelésre, hiszen ilyenkor már krém

sincs, amit fednie kell.

Tégla 46,3 m ; 28.500 Ft/Fm = 1.319.550 Ft

**Kivitelezési díj összesen nettó,: 1.576.950 Ft**

*\* Ajánlatunk a kidástól számított 30 munkanapig érvényes!*

Oroszlány, 2025.05.05.

Tisztelettel:

J A K O B I D Á N I E L

Mobil:  +36 30 719 - 2323  
 E-Mail: [jakobi.daniel@jdiso.hu](mailto:jakobi.daniel@jdiso.hu)

   Web:  [www.jdiso.hu](http://www.jdiso.hu)