**From:** Mester Aszfalt <aszfaltmester.2018@gmail.com>
**Sent:** Tuesday, April 29, 2025 12:43 PM
**To:** Pápai Mónika (KKÖH) <vagyon@kisber.hu>
**Subject:** Re: Kisbér - ajánlatkérő kátyúzásra, padkázásra

Tisztelt Hölgyem!

Az árajánlatot a pontos m2 megadása alapján állítottam össze.

Munkafolyamat a következőképpen zajlik majd:

Helyszíni terepszemle, és a pontos kátyúk m2 - nek felmérése.
Eztán kijelöljük a rossz állapotban lévő kátyúkat,majd gépi aszfaltvágóval vágjuk meg.
Kiszedjük belőle a rossz állapotban lévő aszfaltot.
Portalanítást végzünk, és 60-as bitumenemulzió ragasztóval kellősítjük.
Ezt követően Ac11 jelű 180 fokos melegaszfalttal aszfaltozzuk vissza 5cm-es vastagságban.
Néhol az adott kátyúk mélysége miatt vastagabban is rakjuk, hogy szép,sík felület legyen az egész.
A kátyúzás végezetével kétoldali padkázást végzünk martaszfaltból, 80cm -es szélességben, szintén gépi erővel tömörítve.

Áraink:

Kátyúzás:

Vágás,bontás, portalanítás,bitumenemulzió ragasztó kellősítés, vissza aszfaltozás.
13000ft /m2 + áfa

Kétoldali padkázás 80 cm-es szélességben:

1500ft/m2 + áfa
Az ár  mindkét oldalra értendő együttesen.

Végezetül pedig sitt elszállítást végzünk.

Tisztelettel:

Penti József